**Лот 6.**

**Станок токарный ЧПУ СКЕ 6136/750, 2007 года выпуска.**

Место нахождения: г. Калининград, ул. Леонова 55, Оборудование находится в не работоспособном состоянии, требуется изъятие

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Значение |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 360 |
| Ширина станины, мм | 300 |
| Расстояние между центрами, мм | 750 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 180 |
| Перемещение по X, мм | 205 |
| Перемещение по Z, мм | 620 |
| Размер патрона, мм | 200 |
| Конус шпинделя | M6 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 52 |
| Диапазон скоростей шпинделя (частотник), об/мин | 20-650 |
| Коробка переключения передач вращения шпинделя | 2-х ступенчатая |
| Общая мощность двигателя, кВт | 5,5 |
| Быстрые перемещения по осям x/z, мм | 4/5 |
| Точность установки инструмента, мм | 0,008 |
| Точность позиционирования по x/z, мм | 0,02 |
| Время смены инструмента, с | 2 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 60 |
| Ход пиноли, мм | 130 |
| Конус задней бабки | M4 |
| Габариты станка, мм | 2300x1430x1450 |
| Масса станка, кг | 1600 |



