Лот №2: Линия по производству томатной пасты (95% готовность); Линия для производства томатной пасты производительностью 500/600 тонн в сутки; Нежилое здание 1 РД, Кизлярский район, с. Речное 05:02:000112:22; Нежилое здание 2 РД, Кизлярский район, с. Речное 05:02:000112:23; Нежилое здание 3 РД, Кизлярский район, с. Речное 05:02:000112:24; Нежилое здание 4 РД, Кизлярский район, с. Речное 05:02:000112:25; Нежилое здание 5 РД, Кизлярский район, с. Речное 05:02:000112:26; Нежилое здание 6 РД, Кизлярский район, с. Речное 05:02:000112:27; Нежилое здание 7 РД, Кизлярский район, с. Речное 05:02:000112:28; Нежилое здание 8 РД, Кизлярский район, с. Речное 05:02:000112:29; Сооружение 9 РД, Кизлярский район, с. Речное 05:02:000112:30; Нежилое здание 10 РД, Кизлярский район, с. Речное 05:02:000112:31; Нежилое здание 11 РД, Кизлярский район, с. Речное 05:02:000112:32; Сооружение 12 РД, Кизлярский район, с. Речное 05:02:000112:34; Оросительная система Valmont Irrigation Inc. FP615; Право аренды земельного участка РД, Кизлярский район, с. Речное 05:02:000112:14; Право аренды земельного участка РД, Кизлярский район, с. Речное 05:02:000112:15; Право аренды земельного участка РД, Кизлярский район, с. Речное 05:02:000112:16; Право аренды земельного участка РД, Кизлярский район, с. Речное 05:02:000112:17; Право аренды земельного участка с учетом гидротехнических оросительных сооружений РД, Кизлярский район, с. Речное 05:02:000112:18 в том числе: право аренды земельного участка, комплекс гидротехнических оросительных сооружений в составе: Артскважина №20/014 с.Речное, Внутрихозяйственный канал (ВХ) Атановка 13 км (от ГКО) 28990 м3. В-Х к-л Колхозный протяженность 4,0 км 8000 м3Д-11. Протяженность 4,7 км (ГКО уч. Птичник) 18800 м3, Сбросная дрена с участков. Протяженность 10,5 км. (уч.Птичник) 42000 м3, Трубопровод поливной (с.Речное), Право аренды земельного участка РД, Кизлярский район, с. Речное 05:02:000112:19, Право аренды земельного участка РД, Кизлярский район, с. Речное 05:02:000112:20, Право аренды земельного участка РД, Кизлярский район, с. Речное 05:02:000112:21, Tri-Steel Оборудование цеха мойки, сортировки и упаковки. Система кондиционирования70 м3. воздуха/т/час BTU-System 6000 MT Split, 70 CMH (80 CMH max), установка, охлаждающая для хранилища 6000 т Refrigeration Unit, Бункер-накопитель 27т Evenflow EF 600, 27т, Здание-ангар сборный Behlen Curvet Buildings 62'x165',Кукурузохранилище на 50 000 т / Corn Storage 50 000 т.