|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Комплект гидравлического аварийно-спасательного инструмента LUKAS** |
| Инвентарный номер | 2700000018 |
| Количество | 1 |
| Год выпуска | 2014 |
| Страна и завод изготовитель | Россия, ЗАО ПО «Спецтехника пожаротушения» |
| Текущее использование | Не используется |
| Характеристика технического состояния | С даты выпуска оборудование не эксплуатировалось |
| Оценка состояния | Условно новое (в эксплуатации не находилось), не эксплуатируется с 2014 года |
| Основные технические параметры | Комбинированный инструмент SC 357 - Диаметр перекусываемого прутка - 32 мм, разжимное усилие -78 Тс (780 кН), режущие усилие – 38,7 Тс (387 кН), стягивающее усилие -4,9 Тс (49 кН), ширина разведения губок - 365 мм, рабочий объем – 73,5 см³, габаритные размеры: 777х220х170 мм, масса с гидрожидкостью – 14,8 кг. Кусачки S 311 - Сила резания\* 642 кн, диаметр перекусываемого прута\*\* 33 мм, ширина раскрытия лезвий 150 мм, потребление масла 98 смі, Размеры (д х ш х В) 705 x 1ки 90 x 160 мм, Вес 13,9 кг, Соответствие нормам и стандартам EN 13204; NFPA 1936. Разжим SP 310 не телескопический - Разжимное усилие – 25,6 Тс (256 кН), стягивающее усилие - 5,1 Тс (51 кН), ширина разведения губок - 720 мм., рабочий объем -243 см³, габаритные размеры: 790х350х190 мм., масса с гидрожидкостью 19,9 кг. Телескопический домкрат R 420 - Разжимное усилие – 13,3/26,6 Тс (133/266 кН), ширина разведения пяток - 480-1055 мм., рабочий объем - 1410 см³, габаритные размеры: 480х112х211 мм., масса с гидрожидкостью - 16,8 кг. Мотонасосная станция P 620 OG - двигатель бензиновый, 4-х тактный, 1,3 кВт производительность (низкое-высокое давление) 2,45 / 0,5, емкость маслянного резервуара 2 литра, вес 15 кг. Размеры 360х345х440. Двойной гидрошланг - длина 10 метров |

**ЛОТ № 4**

****

****

****

****

****

****