|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Пороговый нефтесборщик ПН-3** |
| Инвентарный номер | 2700000023 |
| Количество | 1 |
| Год выпуска | 2014 |
| Страна и завод изготовитель | Россия, ООО «Ларн32» |
| Текущее использование | Не используется |
| Характеристика технического состояния | С даты выпуска оборудование не эксплуатировалось |
| Оценка состояния | Условно новое (в эксплуатации не находилось),  не эксплуатируется с 2014 года |
| Основные технические параметры | Пороговый нефтесборщик с однопоточной гидростанцией и откачивающей головкой ОГ-40. Обеспечивает сбор нефти и нефтепродуктов с водной поверхности. Размеры плавающей части, ДхШхВ, мм: 1800х1160х400. Производительность, м3/ч, не более: 40. |

**ЛОТ № 4**

****

****


|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Резервуар разборный РК-7, плавающий МР-НТ 6НП** |
| Инвентарный номер | 2700000024 |
| Количество | 2 |
| Год выпуска | 2014 |
| Страна и завод изготовитель | Россия, ООО «Ларн32» |
| Текущее использование | Не используется |
| Характеристика технического состояния | С даты выпуска оборудование не эксплуатировалось |
| Оценка состояния | Условно новое (в эксплуатации не находилось),  не эксплуатируется с 2014 года |
| Основные технические параметры | Количество стоек - 8 шт. Максимальный объем - 7,5 куб.м. Масса - не более 62 кг. Габаритные размеры: диаметр - 3,1 м, высота - 1,3 м. Каркас из стальных труб. |

****

****

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Вакуумная установка УВМ-1** |
| Инвентарный номер | 2700000016 |
| Количество | 1 |
| Год выпуска | 2014 |
| Страна и завод изготовитель | Россия, ООО «Ларн32» |
| Текущее использование | Не используется |
| Характеристика технического состояния | С даты выпуска оборудование не эксплуатировалось |
| Оценка состояния | Условно новое (в эксплуатации не находилось),  не эксплуатируется с 2014 года |
| Основные технические параметры | Установка вакуумная УВМ-1 предназначена для механизации работ по сбору разлившейся нефти и нефтепродуктов. Масса: емкости - 100 кг, насосной станции - 95 кг. Емкость одной загрузки - 0,25 куб.м. Производительность - до 12 куб.м. в час. Высота столба всасывания - 5 м. Тип насоса - роторно-пластинчатый. |

****

****

****

****

****